定时器只管计数，捕获、pwm什么的只是一个功能，在特定条件下会执行或者触发某个功能罢了。比如：配置定时器是什么计数模式、开启定时器和配置捕获或者pwm输出没关系，两个操作是独立的。